|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГИДРОМАССАЖ-СЕРВИС** |  |
| **ПАМЯТКА** |  |
| Обязательные рекомендации по проведению предустановочных работ для установки гидромасссажного оборудования. |  |
| 1. | Установка оборудования производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии со схемой проведения предустановочных работ. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы, не иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования. Все отделочные работы, включая отделку потолка, перед установкой оборудования должны быть завершены. В момент установки оборудование должно находиться на месте его монтажа. |  |
| 2. | ВНИМАНИЕ!!! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования необходима установка |  |
|  | **фильтров механической очистки воды (50-100 микрон) и редукторов давления воды.**  | Давление воды в системе |  |
|  | должно находиться в пределах  | **2-5 атмосфер.** |  |
|  | **Установка фильтров и редукторов производится силами клиента!** |  |
|  | **Установка фильтров и редукторов на выводы, непосредственно подготовленные для подключения оборудования, не допускается!** |  |
| 3. | Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром ½. |  |
|  | Диаметр отверстия для подключения канализации – 50мм. |  |
| 4. | Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, т.е. отдельным кабелем, проложенным от электрощита до оборудования. |  |
| 5. | \*Подключение должно производиться медным трехжильным кабелем в двойной изоляции с сечением провода 2,5мм (не ниже типа HO5VV-F3х2,5). |  |
| 6. | \*Вывод электрокабеля должен располагаться в месте, указанном на схеме проведения предустановочных работ и быть длинной не менее 1,5метра. |  |
| 7. | \*В электрощите кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному к устройству защитного отключения (УЗО). В случае если УЗО установлено на сетевую группу, допускается подключение оборудования к двухполюсному автомату с размыканием контактов минимум на 3мм, рабочим напряжением 220-240V,разрешенным током 16А и током утечки 0,03А. |  |
| 8. | В соответствии с нормами безопасности, выключатели, розетки и другая электроарматура не могут располагаться в досягаемости человека, использующего оборудования в зоне шириной 60см и высотой 225см вокруг оборудования. |  |
| 9. | После установки нашим сервисным центром не допускается самостоятельное передвижение установленных агрегатов. |  |
|  | **В случае самостоятельного передвижения гарантия на монтажные работы автоматически снимается.** |  |
| 10. | Для всех моделей оборудования необходимо свободное пространство по периметру 30см для обеспечения доступа к рабочим узлам. |  |
| 11. | При подготовке помещения для встраиваемых моделей Клиенту необходимо согласовать возможность монтажа оборудования со специалистами сервисной службы, а также предусмотреть наличие специальных технологических окон для проведения обслуживания оборудования и его вентиляции в процессе работы. |  |
| 12. | Расстояние между куполом и потолком должно быть не менее 15см. |  |
| 13. | Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и душевых кабин | **не должна превышать**  |  |
|  | **60 градусов С.** |  |
| 14. | По желанию Клиента специалисты сервисного центра выезжают непосредственно на место подготовки площадки для проведения технической консультации по вопросам, связанным с подготовкой. Данная услуга оплачивается отдельно. |  |
| 15. | Выезд специалистов на площадку, которая не была подготовлена для монтажа: |  |
|  | 15.1 | Слив выше уровня пола (более чем на 6см до середины выпуска). |  |
|  | 15.2 | Не выведен отдельный провод на УЗО. |  |
|  | 15.3 | Не выведен уровень площадки. |  |
|  | 15.4 | Ограниченное пространство для проведения монтажных работ. |  |
| **Является ложным, оплачивается отдельно в размере 500 рублей. И повторный выезд специалиста производится** |  |
| **только после предварительной оплаты выезда наличными в кассу магазина.**  | В любом случае специалисты сервисного  |  |
| центра сделают все возможное для осуществления монтажа при незначительных отклонениях от требований, изложенных в технической карте. |  |
| 16. | В случае, если монтажные работы проводятся в условиях повышенной сложности (ограниченное пространство для проведения монтажных работ), то к указанной в прайсе стоимости монтажа добавляется 10-30% от стоимости монтажа. |  |
| **ВНИМАНИЕ!!! В случае не выполнения Заказчиком выше перечисленных требований, фирма ООО «Ванна центр» имеет право полностью прекратить гарантийное обслуживание данного Изделия.** |  |
| «Схему для проведения предустановочных работ» (запрашивать у менеджеров при оформлении покупки) выбранной мною модели оборудования, получил, со стоимостью установки и подключения (без учета стоимости комплектующих и  |  |
| дополнительных работ)  | **СОГЛАСЕН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Наименование Изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| № счета (накладной):  | **2** | дата продажи  | **6 октября 2012 г.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **\*-рекомендуется дополнительная консультация со специалистами.** |  |
| Покупатель ознакомлен (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| « | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | г. |